**双人自助拍照一体机设备基本参数**

**产品参数说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数名称** | **规格型号** | **参数要求** |
| 证件照机柜 | 铁质机柜 | 1300\*1500\*2150(mm) 机柜≥1.5mm冷轧钢板、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，防尘、防锈、防腐、耐磨 |
| 自助照相机 | ZZT-3 | 品牌：证照通 |
| 灯光系统 | 专业摄影灯 | 专业摄影灯箱，高效节能，不拍照不消耗任何电费。 |
| 摄像座椅 | 与机柜一体 | 最大承重约300公斤,输入电压：24VDC，速度：5mm/s，最低40CM最高可升到85CM。 |
| 显示屏 | 19寸液晶显示屏 | 全程触摸屏及LED视线引导。自助式触摸操作屏，无需鼠标键盘，嵌入式工业金属显示器，普屏4：3，黑白响应时间：5ms，灰阶响应时间：3ms，点距(mm):0.255,接口类型：VGA、DVI，平均亮度：400cd/m2,分辨率：1024x768，水平垂直可视角度：160度，触摸类型：红外触摸。 |
| 打印机 | DS-rx1（S） | 高速热升华打印+激光打印双打印机结构，可根据需要配置贴纸打印机。打印方式：热升华，分辨率：300dpi，色带格式：YMC+覆盖层，接口：USB2.0，B类连接，驱动环境：WIN10,打印尺寸：13×18cm：14秒，10×15cm：8秒，9×13cm：7秒，10×20cm：15秒，每卷打印数量：10×15cm：700张。 |
| 专用数码相机 | 佳能1200D | 单反，采用 18-55的镜头。有效像素：≥1800万、高清摄像：全高清（1080），含电源适配器 |
| 操作系统 | Win 10 | 操作系统。 |
| 证件照系统 | ZZT3.0自主研发软件 | 全程触摸屏，语音及LED视线导引系统引导顾客自行操作。 |
| 背景板 | —— | 红。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯光控制板 | —— | 高效节能LED色温灯，色温自动调节。 |
| 人像检测系统 | —— | 智能检测面部，智能裁切。傻瓜式裁切统一尺寸（已经申请专利）。 |
| 数据库系统 | —— | 安全云存储，可依实施环境变更。 |
| 投币系统 | 台湾ICT专业投币器 | 每份相片金额可以自由设定（可接收5，10，20纸币）。 |
| 支付系统 |  | 现金、微信、支付宝。 |
| 可开发性 |  | 可与不同的系统平台相接合，支持互联网。 |
| 监控系统 |  | 7\*24小时监控设备日常运转。 |
| 支持相片类型 | 3.8\*5.0 | 可分别输出排版打印红底3.8\*5.0照片。 |
| 整机功耗 |  | 待机时约80W，工作时约200W，电流小于1安培。数字电源，稳定输出24V电源和12V电源，带过载、过压、过流保护，并有自动恢复功能。 |
| 设备外观 |  | 设备内、外都不能出现其他公司的名称、LOGO。 |
| 软件界面 |  | 软件中不能出现除甲方以外的其他公司名称、LOGO。 |
| 可开发性 | | 预留微信支付接口（条件具备时乙方协助甲方开通）。 |
|  | | 可与不同的系统平台相接合，支持互联网。 |





