**抚顺县行政服务中心办公设备报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术规格** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 电脑 | 品牌商用台式机CPU Intel 酷睿 I5-7400 3.0G 6M缓存 内存 4GB DDR4 硬盘 1TB 7200转 显卡 GT730 1GB DDR5 64B 提供HDMI接口 显示器 22寸，背光窄边边框低蓝光显示器（成） 键鼠套装 抗菌防水键盘 USB光电鼠标 系统：出厂预装WIN10正版系统 和正版microsoft office 2016办公软件 光驱：DVD刻录要求：中标单位负责将原有全部软件和数据无损迁移并调试。提供原厂三年保修和售后。  | 25台 |   |   |
| 扫描仪 | 扫描幅面A4、票据、单据、文件、资料、立体实物等1秒全能扫描。定时拍摄，快速翻拍，录制视频，图像编辑处理，OCR文字识别，PDF转换，条码二维码识别，打印传真电子邮件等，办公一体化。 光学分辨率主像头 1000万像素 3648x2736像素 副像头 200万像素 1600\*1200像素光学原件CMOS光源自然光+LED补光灯 触控开关，亮度三级调节输出文档格式 PDF、WORD、TXT， 文件格式 ：图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS录像格式：AVI、WMV外观参数 接口 USB 2.0  | 25台 |   |   |
| 复印机 | 数码一体机液晶显示屏，支持有线网络打印，优盘打印、优盘扫描。涵盖功能：双面复印/双面打印/网络打印/彩色扫描，中速，最大原稿尺寸A3。内存容量复印：2GB，供纸1350页，介质重量60-220g，手送纸盒：55-300g复印速度26cpm，可打印300克厚纸，可1.2米加长纸复印。预热时间20秒，首页复印时间5.2秒，连续复印页数1-999页打印速度26ppm， 标配Sharpdesk管理软件可直接发送文档SharpdeskMobile网络扫描工具通过加密技术防止数据泄露。输出格式TIFF、PDF、加密PDF、JPEG、XPS\*6、PDF/A，扫描其它性能扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹、USB存储器； （另含夏普原厂工作台) 机器现场安装调试，机身出厂编号标贴完整，必须带有与机器编号相符制造厂商出据的保修证书一式4份，安装工程师须具有制造厂商颁发的等级证书，除制造厂商服务承诺保修之外，供应商需提供三年免费上门维修服务。维修要求2小时到达现场，如当时无法修复当天免费提供同品牌同型号备机。复印性能：自动纸张选择，倍率自动选择，纸张类型选择，自动纸盒切换，旋转复印，电子分页，串联复印，书籍复印，边位移动，双页复印，多画面合一，封面/幻灯片/标签页插入，手册复印，XY缩放，黑白反转，镜像，保留复印，重复布局，混合尺寸原稿，印戳，多页扩大，标签复印，置中，校验复印，自动校准，水印，身份证复印，原稿计数，边缘消除  | 1台 |   |   |
| 显示器 | 22寸，背光窄边边框低蓝光显示器，与台式机同一品牌 | 25台 |   |   |
| 分频器 | HDMI分配器一分二 1进2出 一进二出高清视频分屏器切换器 电脑盒子连接电视投影仪显示器商场会场展示同显分频器共享高清含3米高清线2条。  | 25套 |   |   |
| 打印机 | 黑白激光打印机商用高效最大打印幅面A4最高分辨率600×600×2dpi(有效输出1200dpi)黑白打印速度18ppm处理器266MHz双面打印手动首页打印时间8.5秒打印语言基于主机的打印月打印负荷5000页接口类型USB2.0耗材类型鼓粉一体硒鼓型号HP 88号（CC388A）标配：1500页150页进纸盒：147×211-216×356mm介质重量60-163g/㎡进纸盒容量标配：150页出纸盒容量标配：100页产品尺寸349×238×196mm | 25台 |   |   |
| 单反相机 | 高端单反套机（含高速每秒95M 128G闪存卡,专用包）,全手动操作传感器类型CMOS，传感器尺寸全画幅（35.9\*24mm）有效像素2620万，影像处理器DIGIC 7最高分辨率6240×4160图像分辨率L（大）：约2600万像素（6240×4160），高清摄像全高清（1080）镜头特点佳能EF系列镜头24-105‖代红圈对焦方式全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认）对焦点数45点 显示屏类型触摸屏显示屏尺寸3英寸显示屏像素104万像素液晶屏液晶屏特性3:2模式菜单语言25种（含简体中文）取景器类型光学取景器描述类型：眼平五棱镜视野率：垂直/水平方向约为98%（眼点约为21毫米，长宽比设置为3:2时）放大倍率：约0.71倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m）屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt）对焦屏：固定式，精确磨砂网格线显示：具备；电子水准仪：具备取景器内信息显示：电池电量，拍摄模式，驱动模式，自动对焦操作，测光模式，图像类型：JPEG/RAW，闪烁检测，警告指示外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置，外接闪光灯的自定义功能设置 曝光模式程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)曝光补偿取景器拍摄时：±5EV（1/3EV步长）感光度ISO 100-40000（可扩展致50-102400）防抖性能电子防抖短片拍摄1920×1080（全高清）：延时短片拍摄3840×2160（4K超清）1920×1080（全高清）自拍功能2秒，10秒连拍功能支持（最高约6.5张/秒） 存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I）文件格式图像：JPEG，RAW，RAW+JPEG短片：MP4，MPEG-4，AVC/H.264音频：AAC电池类型锂电池（LP-E6N或LP-E6（1块））续航能力电池拍摄能力1200张，0℃时约1100张产品接口HDMI C型，数码端子麦克风输入：3.5毫米直径立体声微型插孔遥控端子：与N3型遥控器兼容遥控器RC-6，无线遥控器BR-E1（蓝牙连接）Eye-Fi存储卡：兼容无线功能WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC产品功能GPS功能HDR视频，间隔视频包装清单EOS 6D Mark II机身 x1电池充电器 LC-E6E（含电源线） x1锂电池 LP-E6N x1 | 1台 |   |   |
| 笔记本电脑 | 高端商用笔记本CPU：Intel第八代酷睿i7-8550U处理器（4核,1.8GHz主频,8MB缓存.14纳米制程）Windows 10 64位 简体中文版内存： 20G DDR4 2400MHz硬盘：1TB+512G PCI-E NVME SSD显示屏：14.0" FHD （1920x1080）,LED背光显卡：AMD Radeon 530 2G GDDR5+intel UHD 620双显卡切换无线网卡802.11AC，PPC物理防突窥摄像头，指纹识别，合金外壳，金属拉丝AMR工艺，APS硬盘数据保护，5个USB接口(2\*Type-C，2个USB 3.0 ,1\*USB2.0)、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口、4in1读卡器 。厚度：19.5mm重量：1.68KG | 1台 |   |   |
| **合计** | **含运费、税费及安装费等** |  |  |  |