办公设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 复印机 | IR2204N 颜色 白色 多功能 打印 扫描 复印 打印幅面 A3和A3以上幅面  类型 黑白激光 扫描功能 扫描类型 平板式 扫描分辨率 300×300dpi（最大）  扫描速度 22页/分钟 灰阶 256级  其他功能 支持扫描PDF文件 扫描方式 平板式/送稿器 打印功能  分辨率 600×600dpi（最大） 打印速度 22页/分钟 首页打印时间 7.4秒  其它功能 支持WIN和MAC系统 复印功能 复印分辨率 600×600dpi（最大）  复印速度 22页/分钟 复印比例 25% - 400%（以1%为单位)  首页复印时间 7.4秒 复印范围 A3-A5 最大复印页数 99张  网络功能 网络协议 TCP/IP 有线网络接口 支持 WiFi（无线）接口 支持  其它功能 支持手机等移动设备打印 规格  接口 有线网络接口/USB接口/无线网络 电源 220V 尺寸 502mm\*622mm\*589mm  重量 28kg（不带输稿器），35kg（带输稿器） 支持纸张尺寸  A3-A5 耗电量 1.5 kW | 1 |  |  | 官方标配，可以网络共享，全国联保 |
| 2 | 黑白打印机 | LaserJet Pro M403dn  颜色 白色 类型 激光打印机 幅面A4 幅面 激光打印机 打印机类型 黑白打印机  打印速度 38 页/分钟 月打印负荷 750 到 4000  首页出纸时间 5.7 秒 供纸方式 纸盒  纸张容量 150 页出纸盒 打印负荷 高 80,000 页  打印介质 A4、A5、A6、B5 预热时间 5.7 秒  内存 128MB DRAM  兼容系统 Windows XP SP3 32 位所有版本、Windows Vista 32 位所有版本、Windows 7 32/64 位所有版本、Windows 8/8.1 32/64 位所有版本、Windows 10 32/64 位所有版本、可与通用打印驱动程序（HP.com 上提供）兼容的 Windows 操作  接口 1 个高速 USB 2.0 端口；1 个主机 USB 端口； 1 个千兆以太网 10/100/1000T 网络端口 耗材 HP 28A LaserJet 黑色硒鼓 噪音水平 54 dB（A）  支持纸张尺寸 A4、A5、A6、B5 (JIS)、Oficio、Oficio（216 x 340 毫米）、16K（195 x 270 毫米）、16K（184 x 260 毫米）、16K（197 x 273 毫米）、Japanese Postcard、Double Japan Postcard Rotated、Envelope B5、Envelope C5、Envelope DL、自定义尺寸、A5-R、B6 (JIS)  耗电量 591 瓦（打印中），6.1 瓦（就绪），2.8 瓦（睡眠），0.6 瓦（通过 USB 连接自动开启/自动关闭），0.1 瓦（关闭） | 8 |  |  | 官方标配，可以网络共享，全国联保 |
| 3 | 黑白扫描一体机 | 227fdw 颜色 白色 多功能 打印 扫描 复印 传真 打印幅面 A4 幅面  类型 黑白激光 扫描功能 扫描类型 平板式 打印功能  分辨率 1200 x 1200 dpi 分辨率 打印质量 1200 x 1200 dpi 分辨率  其它功能 打印量按照A4纸张5%覆盖率计算  复印功能 复印分辨率 600 x 600 dpi 复印比例 25% 到 400%  规格 系统参数 win7以上，除xp系统 电源 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)  支持纸张尺寸 A4、 A5、B5（JIS）、A6 耗电量 475 瓦（打印）、1.0 瓦（睡眠） | 5 |  |  | 官方标配，可以网络共享，全国联保 |
| 4 | 彩色扫描一体机 | M254nw 颜色 白色 类型 激光打印机 幅面 A4 幅面 激光打印机  打印机类型 彩色打印机  最高分辨率 黑白(正常模式)：高达600x600dpi；彩色(正常模式)：高达600x600dpi  打印速度 黑白(A4，就绪模式)：仅需10.70秒；黑白（A4，休眠模式）：仅需12.3秒；彩色(A4，就绪模式)：仅需12.10秒；彩色（A4，休眠模式）：仅需12.6秒  打印负荷 　高达40,000页  打印介质 纸张(证券纸、手册纸、彩纸、光面纸、重磅纸、信笺、轻质纸、相纸、普通纸、预印纸、穿孔纸、再生纸、 糙纸)、透明胶片、标签、信封、卡片  内存 128 MB DDR内存；128 MB NAND闪存  接口 高速USB 2.0端口、内置快速以太网10／100Base-TX端口  耗电量 典型用电量： ES：0.664千瓦时/周；BA：0.583千瓦时/周 | 12 |  |  | 官方标配，可以网络共享，全国联保 |
|  | 总计 | **含运费、税费、安装费等**  **附：本项目收取中标金额5%的履约保证金，履约后予以返还。**  **本项目验收方式：抚顺市质监局验收合格后付款。** |  |  |  |  |

供货期限：

联系人：

联系电话：

供货单位（加盖公章）：

时间： 年 月 日